## Fire Man's Outfit

# Het brandweerpak.

Om een brand zo veilig mogelijk te kunnen bestrijden zullen we onszelf moeten beschermen middels een brandweerpak.
De lokatie van het pak moet aangegeven worden met deze sticker:
"Fire Locker"

Ooit was dit het gangbare pak:
Dit pak kan je nog steeds aan boord aantreffen,maar genieten niet de voorkeur.
Je kan te dicht bij het vuur komen zonder te merken dat het echt te heet wordt.
Deze pakken worden nu nog gebruikt voor werk waarbij je slechts kort in contact komt met hitte (Bijvoorbeeld Hoogovens).
Tegenwoordig is de standaarduitrusting van de z.g. "Fireman's Outfit" veelal hetzelfde als die van de professionele brandweer aan de wal.

Het pak is in de eerste plaats bedoeld om je te beschermen tegen de hitte en hete voorwerpen waar je tegenaan kunt lopen.
Door zijn dikte beschermd het ook enigszins tegen (niet al te zware) vallende
voorwerpen.
Het is NIET bedoeld om je tegen water te beschermen.
Sterker, je moet er voor zorgen in het geheel niet nat te worden.
Water in je pak wordt heet -> vormt stoom -> jij raakt oververhit.

Of het pak dat bij jou aan boord van een goedgekeurd type is, kan je checken op de site van MarED (Soort Europese IMO): http://www.mared.org/
Dit pak geniet veruit onze voorkeur:
Het basispak bestaat uit:
-Broek met bretels.
-Isolerende jas van brandwerend en waterdicht maar ademend materiaal (vaak wol).
-Veiligheidslaarzen met stalen neuzen en zolen.

Eens per maand moet hij gecontrolleerd worden en deze controle moet afgetekend worden in het ISM.

-Algehele conditie van het pak.
-Geen schimmel?
-Bretels nog goed?
-Reflectiestrepen OK?
-Sluiting OK?