## Procedures brandbestrijding.

Natuurlijk is de uiteindelijke uitvoering van de brandbestrijding niet in een theoretisch verhaal te vatten.
Er is wel een aantal vuistregels te geven.
De belangrijkste is de volgorde van bestrijding:

1. Denk aan je eigen veiligheid!*)
   Als jou wat overkomt is het probleem alleen maar groter geworden ipv kleiner.
2. Redden van mensen (en dieren).
3. Grootste gevaar elimineren.
   Wellicht kan je een afsluiter dicht zetten, de deur goed afsluiten (compartimenteren) of de hoofdzekering van een apparaat omklappen, bijvoorbeeld.
4. Bluswerkzaamheden in gang zetten.
   *) Een ezelsbruggetje bij betreden van een ruimte is BLUB.
   B evelvoerder informeren: welke ruimte, welke kant op etc.
   L uchtdruk aflezen en doorgeven.
   U itgang bepalen. Waar is mijn dichtsbijzijnde uitgang?
   B randhaard bepalen.

Bij ontdekken:
1- "Toepasselijk" Al arm geven.
"Oud" - ------ - ------ - ------
"Nieuw" - - - - - - - -------------- + "Fire"

2- Informeer gezag: lokatie, omvang, wat zie je etc.

3- Onderneem een bluspoging met kleine blusmiddelen.
Lukt het met 1 blusser niet dan is het al twijfelachtig dat het je gaat
Lukken de brand te blussen.
Lukt het met de 2e ook niet => gelijk opschalen.
Hoe langer je hiermee wacht hoe moeilijker het wordt te blussen.

Bekijk de mogelijkheden tot bestrijding:

- Hoe goed is de lokatie te betreden?
  Van meerdere kanten benaderen mogelijk of maar 1 ingang?
- Welk personeel heb ik beschikbaar?
  Iedereen heeft zijn BT certificaat, maar is de persoon er (mentaal/fysiek) ook toe in staat als het echt is?
  Is de persoon op dat moment wel fit? (Verzwikte enkel, bijvoorbeeld).
- Wat gebeurt er met de omgeving in de buurt van de brand?
  Overwegingen:
  -Kan het bij de (brandbare) lading komen?
  -Is de directe omgeving brandgevaarlijk? (Brand in de buurt van de brandstoftanks bijvoorbeeld.)
  -Hoe gemakkelijk kan de brand zich uitbreiden vanuit de lokatie?
- Wat voor bestrijdingsmateriaal kan/mag ik inzetten bij deze brand?
  - Ga ik eerst bestrijden of laat ik bijvoorbeeld meteen CO2 toe?
- Welk bestrijdingsmiddel ga ik gebruiken en hoe?
  -Water: vaste straal of sproeischerm of misschien wel schuim?
  - Is de HiFog installatie een optie? (indien aanwezig).

4- Na alarm: musteren zoals voorheen uitgelegd.

5- Brandbestrijdingsteams maken zich klaar en beginnen onder jouw
leiding en aanwijzingen die van de kapitein aan hun taken: brand in-
sluiten en blussen.
Noot: Jij bent OSC, maar kapitein blijft te allen tijde gezagvoerder!
Hij is ook degene die uiteindelijk bepaald hoe de brand bestreden gaat worden.
Dit geldt ook bij een brand in de haven.
De walbrandweer komt de brand bestrijden, maar de kapitein blijft de
gezaghebbende.
Uiteraard overlegd hij dan met de bevelvoerder van de walbrandweer.

6- Pompen worden gestart.
7- Als de brand geblust is: brandwacht houden.
De lokatie en de omgeving er van moeten geruime tijd in de gaten
gehouden worden om te voorkomen dat de brand opnieuw oplaait.
Hoe lang hangt af van de grootte van de brand.

8- Evaluatie:
Bespreek met elkaar de situatie.
Hoe is de brand ontstaan.
Wat ging goed / fout in de bestrijding
Wat gaan we doen om het in de toekomst te voorkomen?
(Moeten er bijvoorbeeld veiligheidsprocedures aangepast worden?)