## CO2 blusser

## Blussen met CO2

CO2 is de eerste keus bij electriciteitsbranden.
Elektra zit meestal in een min of meer gesloten ruimte zodat het gas goed om de brandhaard blijft zitten.

CO2 koelt ook enigszins, zij het dat men van het koelend effect niet al te veel moet verwachten.
Een vetbrand zal t.g.v. de nog hoge temperatuur herontbranden zodra de CO2 "verdampt" is.

Minder geschikt voor branden waar de brandkern diep weg zit, bv een stapel pallets: het gas kan dan niet goed doordringen.
Helemaal als het er ook nog eens stevig bij waait.

Fire safety training, how to use a CO2 extinguisher
Wees erop verdacht dat het gebruik van een CO2 blusser in kleine ruimtes kan leiden tot een tekort aan zuurstof.
Overweeg of een CO2 blusser vervangen zou kunnen worden door een ander blusmiddel als bijvoorbeeld (sproei)schuim.