## Certificaten

Alle veiligheids middelen aan boord hebben een eigen certificaat.

De blussers, de slangen de ba set, de BA flessen.

Er is dus niet een inspectiecertificaat dat vermeldt: "Alle apparaten zijn in orde".

De vaste CO2 blusinstallatie kan je zelf niet heel veel meer aan doen dan de flessen checken of ze in goede staat zijn,
Of de toegang goed gangbaar is en vrij van opstakels.
Of de sleutel van de bediengskast op zijn plek hangt.
Of de uitstromers in de ruimte die het beschermd goed open zijn. (zijn soms dichtgeknepen of kapot door stoten met iets zwaars).

Testen kan eigenlijk niet zelf gedaan worden.

Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de servicemonteur met een ultrasoonsonde de wanden van alle cilinders op dikte gaat meten.
Veel schepen hebben zo'n meter niet aan boord.
Ook moet de installatie daadwerkelijkgetest worden.
Dit gebeurt meestal tijdens het groot survey in droogdok, en komt er een gecertificeerd bedrijf aan boord om dat te doen.
Voor een complete lijst van eisen zie: http://imo.udhb.gov.tr/dosyam/EKLER/MSC.1-Circ.1432.pdf