## hulpmiddelen vlijen

T balk.

Plaats eerst de banden. Zaag uit een plank een hoekje.

De hoogte van het hoekje moet je bepalen. Stel je hebt een klinker van 9 centimeter hoog en je wilt de klinkers 2 centimeter boven de banden leggen. Je zaagt nu een hoek uit van 7 centimeter.

Schraap nu met de plank over de banden.

De tussenliggende grond komt nu op de goede hoogte te liggen.

Strakvlak

Een andere methode is de strakvlak. In de video hieronder zie je de werking van dit hulpmiddel. De strakvlak wordt ook ingezet om grasvelden te egaliseren.

egaliseren met strak vlak