## uitzetten haakse hoek

Op de meetlijn moet in punt A een rechte hoek (90 graden) uitgezet worden.

- Teken vanuit A op de meetlijn 5 gelijke stukken af van bijvoorbeeld 20 centimeter. Dit is de meetlijn
- Circel de afstand AC om vanuit A (80 cm) en de afstand AD vanuit B. (100 cm) Dit geeft het Snijpunt S.
- In driehoek ABS verhouden de zijden zich als 3:4:5. Bij punt A is een rechte hoek ontstaan.