## pentagoonprisma

De pentagoonprisma is een apparaatje die je op een staaf kunt plaatsen. Er zitten 3 kijkgaten in de prisma. In het midden zit een opening. Je kijkt hier recht door. Onder en boven zit in het prisma een spiegel. Kijk je in het onderste opening, dan kijk je naar links, kijk je in de bovenste opening, dan kijk je naar rechts.

Bij het meten zet je erst een loodlijn uit. Dit zijn 2 jalons. We noemen ze A en B. Als het prisma op een loodlijn staat, zie je de jalons in 1 lijn staan. Bij de meetpunten zet je ook een jalon (C(. Je schuift over de loodlijn totdat je de 3 jalons in 1 lijn ziet (A, B en C). Door de lengte te meten vanaf jalon A tot het prisma en vanaf het prisma tot jalon C, kun je de coordinaten van elk meetpunt op een tekening zetten.