## Willekeurige versus systematische fouten.

Bij willekeurige versus systematische fouten hebben we te maken met het feit dat willekeurige fouten variabel zijn en systematische constant zijn.

Dit wil dus betekend dus eigenlijk dat willekeurige fouten die gemaakt worden onvoorspelbaar zijn en veel moeilijker zijn te vermijden dan de systematische fouten.

Systemtische fouten daarintegen zijn veel makkelijker voorspelbaar en controleerbaar, en dus ook te vermijden.

We kunnen dit duidelijk maken aan de hand van de onderstaande afbeelding.

Wel is het zo dat hoe meer kennis we hebben over de soort taak, waar, wanneer en de omstandigheden waaronder deze uitgevoerd moet worden, we ook beter in staat zullen zijn om fouten te voorspellen.

Helaas hebben we vaak niet voldoende informatie om nauwkeurige voorspellingen te doen.

Wat we door onderzoek inmiddels wel weten is dat het risico op fouten maken groter is tijdens shifthandovers, bij taken die worden onderbroken, meer bij montage dan bij demontage, tijdens ploegendiensten in de avond en nacht.

Dus over hoe meer informatie we kunnen beschikken, hoe beter we fouten kunnen voorspellen.