## Visuele scherpte

Visuele scherpte is de mogelijkheid van het oog om op verschillende afstandenduidelijke details waar te kunnen nemen.

Accomoderen;

Zoals we nu weten moeten we het oog scherp kunnen stellen, en dit doen we d.m.v. de lens (dit heet accomoderen).

Deze visuele scherpte is voor een vliegtuigonderhoudstechnicus bijzonder belangrijk bij de uitoefening van zijn werkzaamheden.

Als men dit niet goed kan heeft dit gevolgen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, men ziet b.v. allerlei afwijkingen niet zoals haarscheurtjes e.d

Wanneer een persoon dus moe is neemt de visuele scherpte ook af vanwegen verminderde accomodatie.

klik op onderstaande link voor een kort filmpje met de uitleg over accomodatie.

Accomoderen

Het netvlies: de staafjes en kegeltjes zetten informatie om in elektrische signalen.

De kegeltjes hebben voldoende licht nodig om goed te kunnen functioneren. Ze kunnen details waarnemen en zijn kleurgevoelig.

Het menselijk oog is in staat om ongeveer 1000 verschillende tinten waar te nemen.

De staafjes kunnen geen kleur waarnemen. Ze zijn slecht in het waarnemen van details, maar goed in het waarnemen van beweging aan de rand van het gezichtsveld (perifere visie).

Ze hebben licht nodig, maar als het licht afneemt, nemen de staafjes de waarnemingstaak over van de kegeltjes.

Daarom zien we bij slecht licht alleen in zwart/wit en grijstinten.

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op onze visuele scherpte.

- Lichamelijke factoren- verziend-bijziend-leeftijd-etc.
- Lichaamsvreemde stoffen-drugs-medicijnen-alcohol-sigaretten- etc.
- Omgevingsfactoren licht-mist-regen-etc.
- Factoren die samenhangen met het object;
  - groote en omtrek
  - contrast met de omgeving
  - relative snelheid van het object of jezelf
  - afstand
  - hoek waaronder we kijken
  - lichtval in combinatie met de hoek waaronder we kijken
  - soort licht

Twee voorbeelden die invloed uitoefenen op ons visuele zicht.

Het zien van kleuren of juist niet!

Herkennen en onderscheiden van kleuren.

Het onderscheiden van bedrading / verlichting op het vliegveld of in een hangaar, op het dek van een vliegdekschip, of het afstellen van instrumenten.

Maar ook bij het gebruik van apparatuur en multidisplay screens in b.v. het flightdeck.

Zoals we weten staat veiligheid en veilig werken in de luchtvaart altijd op de eerste plaats en kan kleurenblindheid of een bepaalde beperking in het zien van kleuren een beperking vormen voor het soort werk of baan dat iemand kan doen.