#### Tijdnormen aanleg tuin

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| tuin uitzetten  |  |  |
| **werk**  | **eenheid**  | **tijd**  |
|  |  |  |
| eenvoudig ontwerp tuin  | m2  |  2 min.  |
| eenvoudig ontwerp groot groen  | 100 m2  |  5 min.  |
| ingewikkeld ontwerp tuin  | m2  |  4 min.  |
| ingewikkeld ontwerp groot groen  | 100 m2  | 14 min.  |

|  |  |
| --- | --- |
| palen plaatsen  |  |
| **werk**  | **eenheid**  | **tijd**  |
|  |  |
| **7 x 7 cm, lengte: tot 160 cm, diepte: ½ of ⅓ in de grond**  |  |
| lichte grond  | stuk  |  5 min.  |
| zware grond  | stuk  | 10 min.  |
|  |  |
| **7 x 7 cm, lengte: vanaf 160 cm, diepte: ⅓ in de grond**  |  |
| lichte grond  | stuk  | 12 min.  |
| zware grond  | stuk  | 16 min.  |
|  |  |
| **Ø8 cm, lengte: tot 160 cm, diepte: ½ of ⅓ in de grond**  |  |
| lichte grond  | stuk  |  5 min.  |
| zware grond  | stuk  | 10 min.  |
|  |  |
| **Ø8 cm, lengte: vanaf 160 cm, diepte: ⅓ in de grond**  |  |
| lichte grond  | stuk  | 12 min.  |
| zware grond  | stuk  | 16 min.  |
|  |  |
| **10 x 10 cm, lengte: tot 160 cm, diepte: ½ of ⅓ in de grond**  |  |
| lichte grond  | stuk  | 18 min.  |
| zware grond  | stuk  | 22 min.  |
|  |  |
| **10 x 10 cm, lengte: vanaf 160 cm, diepte: ⅓ in de grond**  |  |
| lichte grond  | stuk  | 22 min.  |
| zware grond  | stuk  | 26 min.  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| tegels leggen  |  |  |
| **werk**  | **eenheid**  | **tijd**  |
|  |  |  |
| **vlak maken zandbed bij straatbreedte boven 1,50 m**  |  |  |
| handkracht  | m2  | 3 min.  |
| machinaal  | m2  |  0,5 min.  |
|  |  |  |
| **betontegels formaat 30 x 30 x 5 cm**  |  |  |
| straatbreedte tot 1,50 m inclusief vlak maken zandbed | stuk  |  1,5 min.  |
| straatbreedte van 1,50 – 3,00 m  | stuk  |  1,2 min.  |
| straatbreedte boven 3,00 m  | stuk  | 1 min.  |
|  |  |  |
| **betontegels formaat 30 x 30 x 8 cm**  |  |  |
| straatbreedte tot 1,50 m inclusief vlak maken zandbed | stuk  |  1,6 min.  |
| straatbreedte van 1,50 – 3,00 m  | stuk  |  1,3 min.  |
| straatbreedte boven 3,00 m  | stuk  |  1,1 min.  |
|  |  |  |
| **natuursteen tegels formaat 30 x 30 x 2 cm**  |  |  |
| straatbreedte tot 1,50 m inclusief vlak maken zandbed | stuk  | 3 min.  |
| straatbreedte van 1,50 – 3,00 m  | stuk  |  2,4 min.  |
| straatbreedte boven 3,00 m  | stuk  | 2 min.  |
|  |  |  |
| **natuursteen tegels formaat 30 x 30 x 4 cm**  |  |  |
| straatbreedte tot 1,50 m inclusief vlak maken zandbed | stuk  |  3,2 min.  |
| straatbreedte van 1,50 – 3,00 m  | stuk  |  2,6 min.  |
| straatbreedte boven 3,00 m  | stuk  |  2,2 min.  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| planten in handkracht inclusief grondwerk  |  |  |
| **werk**  | **eenheid**  | **tijd**  |
|  |  |  |
| planten van wortelgoed in lichte grond  | stuk  |  2 min.  |
| planten van wortelgoed in zware grond  | stuk |  3 min.  |
| planten van kluit- en containergoed in lichte grond  | stuk |  3 min.  |
| planten van kluit- en containergoed in zware grond  | stuk |  5 min.  |
| planten van vaste / eenjarige planten in lichte grond  | stuk |  2 min.  |
| planten van vaste / eenjarige planten in zware grond  | stuk  |  3 min.  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| afwerken en opruimen  |  |  |
| **werk**  | **eenheid**  | **tijd**  |
|  |  |  |
| afwerken  | m2  |  2 min.  |