#### Tijdnormen aanleg tuin

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| tuin uitzetten |  |  |
| **werk** | **eenheid** | **tijd** |
|  |  |  |
| eenvoudig ontwerp tuin | m2 | 2 min. |
| eenvoudig ontwerp groot groen | 100 m2 | 5 min. |
| ingewikkeld ontwerp tuin | m2 | 4 min. |
| ingewikkeld ontwerp groot groen | 100 m2 | 14 min. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| palen plaatsen | |  |
| **werk** | **eenheid** | **tijd** |
|  | |  |
| **7 x 7 cm, lengte: tot 160 cm, diepte: ½ of ⅓ in de grond** | |  |
| lichte grond | stuk | 5 min. |
| zware grond | stuk | 10 min. |
|  | |  |
| **7 x 7 cm, lengte: vanaf 160 cm, diepte: ⅓ in de grond** | |  |
| lichte grond | stuk | 12 min. |
| zware grond | stuk | 16 min. |
|  | |  |
| **Ø8 cm, lengte: tot 160 cm, diepte: ½ of ⅓ in de grond** | |  |
| lichte grond | stuk | 5 min. |
| zware grond | stuk | 10 min. |
|  | |  |
| **Ø8 cm, lengte: vanaf 160 cm, diepte: ⅓ in de grond** | |  |
| lichte grond | stuk | 12 min. |
| zware grond | stuk | 16 min. |
|  | |  |
| **10 x 10 cm, lengte: tot 160 cm, diepte: ½ of ⅓ in de grond** | |  |
| lichte grond | stuk | 18 min. |
| zware grond | stuk | 22 min. |
|  | |  |
| **10 x 10 cm, lengte: vanaf 160 cm, diepte: ⅓ in de grond** | |  |
| lichte grond | stuk | 22 min. |
| zware grond | stuk | 26 min. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| tegels leggen |  |  |
| **werk** | **eenheid** | **tijd** |
|  |  |  |
| **vlak maken zandbed bij straatbreedte boven 1,50 m** |  |  |
| handkracht | m2 | 3 min. |
| machinaal | m2 | 0,5 min. |
|  |  |  |
| **betontegels formaat 30 x 30 x 5 cm** |  |  |
| straatbreedte tot 1,50 m inclusief vlak maken zandbed | stuk | 1,5 min. |
| straatbreedte van 1,50 – 3,00 m | stuk | 1,2 min. |
| straatbreedte boven 3,00 m | stuk | 1 min. |
|  |  |  |
| **betontegels formaat 30 x 30 x 8 cm** |  |  |
| straatbreedte tot 1,50 m inclusief vlak maken zandbed | stuk | 1,6 min. |
| straatbreedte van 1,50 – 3,00 m | stuk | 1,3 min. |
| straatbreedte boven 3,00 m | stuk | 1,1 min. |
|  |  |  |
| **natuursteen tegels formaat 30 x 30 x 2 cm** |  |  |
| straatbreedte tot 1,50 m inclusief vlak maken zandbed | stuk | 3 min. |
| straatbreedte van 1,50 – 3,00 m | stuk | 2,4 min. |
| straatbreedte boven 3,00 m | stuk | 2 min. |
|  |  |  |
| **natuursteen tegels formaat 30 x 30 x 4 cm** |  |  |
| straatbreedte tot 1,50 m inclusief vlak maken zandbed | stuk | 3,2 min. |
| straatbreedte van 1,50 – 3,00 m | stuk | 2,6 min. |
| straatbreedte boven 3,00 m | stuk | 2,2 min. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| planten in handkracht inclusief grondwerk |  |  |
| **werk** | **eenheid** | **tijd** |
|  |  |  |
| planten van wortelgoed in lichte grond | stuk | 2 min. |
| planten van wortelgoed in zware grond | stuk | 3 min. |
| planten van kluit- en containergoed in lichte grond | stuk | 3 min. |
| planten van kluit- en containergoed in zware grond | stuk | 5 min. |
| planten van vaste / eenjarige planten in lichte grond | stuk | 2 min. |
| planten van vaste / eenjarige planten in zware grond | stuk | 3 min. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| afwerken en opruimen |  |  |
| **werk** | **eenheid** | **tijd** |
|  |  |  |
| afwerken | m2 | 2 min. |