Checklist bij stap 1:

Gevaren van het speelterrein

Om de gevaren die aanwezig zijn op je speelterrein goed in te schatten, kan je het volgende formulier gebruiken ter controle van het speelterrein. Je zal zien dat sommige vragen nogal technisch van aard zijn. Het is raadzaam om iemand met voldoende technische kennis van speeltuigen te raadplegen als je hierover zelf weinig of niets weet.

|  |
| --- |
| DE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN ZIJN;IN ORDE: + GEVAAR: - NIET VAN TOEPASSING: 0 IK WEET HET NIET: ? |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **De omgeving**  | Oordeel  | Opmerkingen |
| Het terrein is voldoende bereikbaar en toegankelijk. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het terrein  | Oordeel | Opmerkingen |
| De omheining is bij voorkeur 1 m hoog en vrij van scherpe randen en punten.  |  |  |
| Er is geen rondslingerend materiaal.  |  |  |
| De aanwezige planten zijn niet giftig. Het terrein is voldoende verlicht. De speeltoestellen hebben voldoende ruimte ten opzichte van elkaar, de omheining en andere toestellen aanwezig in de tuin zoals bv. een tuinhuis. |  |  |
| Het terrein is voldoende verlicht.  |  |  |
| De speeltoestellen hebben voldoende ruimte ten opzichte van elkaar, de omheining en andere toestellen aanwezig in de tuin zoals bv. een tuinhuis. |  |  |
| Er zijn geen grote hoogte verschillen op het terrein. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beheer en onderhoud van het terrein  | Oordeel  | Opmerkingen |
| De tuin is goed nagekeken en onderhouden (zie ook inspectie en onderhoud).  |  |  |
| De tuin en de speeltoestellen zijn afgestemd op de leeftijd en de vaardigheden van de kinderen aanwezig in de opvang |  |  |

Checklist bij stap 2:

Gevaren van het speeltoestel

|  |
| --- |
| DE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN ZIJN;IN ORDE: + GEVAAR: - NIET VAN TOEPASSING: 0 IK WEET HET NIET: ? |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het speeltoestel  | Oordeel | Opmerkingen |
| Er is voldoende valruimte rondom het toestel.  |  |  |
| Het toestel staat voldoende stevig en kan niet omvallen.  |  |  |
| Het toestel is juist gemonteerd. Het terrein is voldoende verlicht.  |  |  |
| Het toestel kan op alle steun- of hangpunten het gewicht van een volwassene doorstaan.  |  |  |
| De verbindingen, bouten, lasnaden, enz. zijn in orde.  |  |  |
| Het toestel is vrij van splinters, oneffenheden, enz  |  |  |
| De touwen, kabels en kettingen zijn in orde.  |  |  |
| De rubber- en kunststofonderdelen zijn in orde.  |  |  |
| Het hout is in orde, het is niet verrot.  |  |  |
| Het metaal is in orde.  |  |  |
| Het toestel is niet met giftige producten behandeld.  |  |  |
| De bewegende delen functioneren. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ondergrond van het speeltoestel  | Oordeel | Opmerkingen |
| De ondergrond is aangepast aan de valhoogte van het toestel. - Buiten: minder dan 1,5 m: gras. meer dan 1,5 m: losse ondergrond. - Binnen: altijd op matten; max. valhoogte steeds beperken tot 1 meter.  |  |  |
| De ondergrond is niet vervuild.  |  |  |
| De ondergrond is niet beschadigd.  |  |  |
| De laagdikte van het losse bodemmateriaal (bijvoorbeeld zand) is voldoende.  |  |  |
| Er is geen kuilvorming onder het toestel. |  |  |

Checklist bij stap 3:

Inspectie en onderhoud van tuin en speeltoestellen

|  |
| --- |
| DE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN ZIJN;IN ORDE: + GEVAAR: - NIET VAN TOEPASSING: 0 IK WEET HET NIET: ? |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het speeltoestel  | Oordeel | Opmerkingen |
| De zitjes van het speeltoestel zijn in orde en voldoende afgerond (er is niets beschadigd, niets losgekomen, er zijn geen scherpe hoeken). |  |  |
| De funderingen van het speeltoestel zijn in orde (ze bevinden zich het best 10 cm onder het maaiveld, steken niet boven het grondoppervlak uit, ze zijn niet zichtbaar afgebroken). |  |  |
| Het speeltoestel staat voldoende stevig in de grond vast en kan niet omkantelen. |  |  |
| Het speeltoestel kan op alle steun- en hangpunten het gewicht van één volwassene dragen. |  |  |
| De randen en punten van het toestel zijn afgerond (geen scherpe randen/punten). |  |  |
| De uiteinden van buizen zijn afgesloten met een dop. |  |  |
| De bouten zijn voldoende afgezaagd of afgevijld (er zijn geen uitstekende delen). |  |  |
| Alle bouten of moeren zijn aanwezig (er zijn er geen afwezig). |  |  |
| Het hout is in orde (niet gesplinterd, afgesleten of op een andere wijze beschadigd, er is geen sprake van houtrot. |  |  |
| De kogellagers en bewegende delen zijn voldoende gesmeerd. |  |  |
| De treden, sporten, … zijn positief bevestigd: ingewerkt in de zijwanden zodat deze niet vallen bij loskomen van het bevestigingsmateriaal (schroeven, spijkers, enz.). |  |  |
| De bodem rondom het speeltoestel is niet beschadigd. |  |  |
| De verf zit nog voldoende vast. Loskomende verf is een teken van roest bij metalen toestellen. |  |  |
| Het speelterrein is opgeruimd, er ligt geen rondslingerend materiaal.  |  |  |
| Er blijven geen regenplassen in de tuin staan |  |  |