# Bewijsstuk cultivator

Naam student :

Plaats hier een foto van de machine

Leerjaar :

**Uit te voeren werkzaamheden:**

*­­­­Zelfstandig met een vaste- of triltandcultivator werken*

|  |
| --- |
|  |
| **Welk resultaat wil de opdrachtgever zien?** ....................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………….. |
|  *O= onvoldoende; M= matig; V= voldoende; G= goed* | **O** | **M** | **V** | **G** |
| **Aankoppelen:*** Vaste tand of triltand aankoppelen en afstellen voor transport over de weg (stabilisatie vast)
 |  |  |  |  |
| **Transport:*** Veilig over de openbare weg transporteren, let op uitzwenken. (juiste bebording en indien nodig voeren van zwaailamp)
 |  |  |  |  |
| **Afstellen:** op het perceel* Maximale hoogte hefinrichting instellen
* Machine vlak in lengte en breedte
* Werkdiepte instellen (positie of trekkrachtregeling)
* Steunrol/verkruimelrol op juiste diepte instellen
* Stabilisatie juist instellen
 |  |  |  |  |
| **Uitvoering op perceel:** * Overal bewerking op juiste diepte
* Juiste rijsnelheid
* Juist toerental motor
* Verkruimeling grond
 |  |  |  |  |
| **Resultaat**: * Gehele perceel op juiste diepte bewerkt
* Geen trekkersporen in het land
* Goede verkruimeling. Niet te grof-niet te fijn
 |  |  |  |  |
| **Onderhoud**: * Slijtdelen (tanden/bijtels) vervangen
* Lagers smeren
* Controleren op algehele staat/slijtage
 |  |  |  |  |
| **Algemeen oordeel:*** Zelfstandig een cultivator kunnen afstellen
* Zelfstandig met een cultivator kunnen werken
* Zelfstandig de cultivator kunnen onderhouden
 |  |  |  |  |

**Beoordeeld door:**

Naam praktijkopleider:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Handtekening:

Bedrijf:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Maken instructiefilm/PowerPoint zie volgende bladzijde.

**Maken instructiefilm / PowerPoint:**

Je maakt één instructiefilm van ongeveer 5 á 10 minuten of PowerPoint over de machine.

* Hierin komen de onderdelen naar voren die beschreven staan op het bewijsstuk.
* Je laat zien daar je de werkzaamheden volledig zelfstandig kunt uitvoeren.
* Je vertelt en laat zien in de opname hoe je bepaalde werkzaamheden moet aanpakken

Deze lever je samen met het bewijsstuk in bij de betreffende docent.