# Bewijsstuk Getrokken

# zode- bouwlandbemester

Naam student :

Plaats hier een foto van de machine

Leerjaar :

**Uit te voeren werkzaamheden:**

*­­­­Zelfstandig met een getrokken bemester werken*

|  |
| --- |
|  |
| **Welk resultaat wil de opdrachtgever zien?** ...............................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………. |
|  *O= onvoldoende; M= matig; V= voldoende; G= goed* | **O** | **M** | **V** | **G** |
| **Aankoppelen:*** Hefinrichting op juiste hoogte, niet tegen dissel
* Bemestertank aankoppelen en afstellen op het bedrijf
* Hoeveelheid liters hydrauliek instellen (indien nodig)
* Bedieningskast, camera, enz. plaatsen in cabine
* Algehele controle op veiligheid en werking
* Automatische vetsmering controle
 |  |  |  |  |
| **Transport:*** Veilig over de openbare weg transporteren
 |  |  |  |  |
| **Vullen van bemestertank:** * Overleggen met opdrachtgever of kelder los mag blijven
* Let op gevaar (mestgassen)
* Tank vullen met zuigarm (indien mogelijk)
* Vul proces in de gaten houden
 |  |  |  |  |
| **Afstellen:** op het perceel* Bandenspanning/drukwisselsysteem (indien van toepassing)
* Instellen juiste aftakas toerental
* Instellen GPS (indien van toepassing)
* Instellen bedieningskast/terminal
	+ Hoeveelheid per ha (m3/ha)
	+ Werkbreedte
* Werkdiepte (indien van toepassing)
* Rijsnelheid
 |  |  |  |  |
| **Uitvoering op perceel:** * Juiste opstart volgorde van de bemester
* Perceels aanpak
* Juist gebruik terminal (als deze erop zit)
* Juiste hoeveelheid
* Niet rijden over bemeste delen
* Na laatste vracht deze reinigen met schoon water (indien van toepassing)
 |  |  |  |  |
| **Resultaat**: * Heeft oog voor de gevaren van mestgassen
* Geen mestverlies tijdens het vullen/schoonwerken
* Juiste en veilige rijstijl op het land/openbare weg
* Vlot en veilig bemesten op het perceel
* Juiste hoeveelheid/verdeling op het perceel
* Schoonhouden van de weg
* Terminal/hendels juist kunnen bedienen en instellen
* Totale m3 kunnen instellen, aflezen en registreren
 |  |  |  |  |
| **Onderhoud**: * Goed leegrijden en schoonmaken bij de laatste tank
* Bemester en tank efficiënt kunnen schoonmaken op spuitplaat
* Snijkast/stenenvanger reinigen
* Alles juist kunnen doorsmeren
* Banden op juiste spanning kunnen brengen
* Controle op beschadigingen en slijtage
 |  |  |  |  |
| **Algemeen oordeel:*** Zelfstandig bemestertank aankoppelen en controleren
* Zelfstandig een bemestertank kunnen afstellen
* Zelfstandig met een bemestertank kunnen werken
* Zelfstandig de bemestertank kunnen onderhouden
 |  |  |  |  |

**Beoordeeld door:**

Naam praktijkopleider:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Handtekening:

Bedrijf:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Maken instructiefilm/PowerPoint zie volgende bladzijde.

**Maken instructiefilm / PowerPoint:**

Je maakt één instructiefilm van ongeveer 5 á 10 minuten of PowerPoint over de machine.

* Hierin komen de onderdelen naar voren die beschreven staan op het bewijsstuk.
* Je laat zien daar je de werkzaamheden volledig zelfstandig kunt uitvoeren.
* Je vertelt en laat zien in de opname hoe je bepaalde werkzaamheden moet aanpakken

Deze lever je samen met het bewijsstuk in bij de betreffende docent.