# Bewijsstuk Precisie zaai- pootmachine.

Plaats hier een foto van de machine

Naam student :

Leerjaar :

**Uit te voeren werkzaamheden:**

*­­­­Zelfstandig met een precisie zaai/pootmachine werken*

|  |
| --- |
|  |
| **Welk resultaat wil de opdrachtgever zien?** ...............................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………. |
|  *O= onvoldoende; M= matig; V= voldoende; G= goed* | **O** | **M** | **V** | **G** |
| **Aankoppelen:*** Hefinrichting op juiste hoogte voor transport
* Zaai/pootmachine aankoppelen en afstellen/vlakstellen
* Machine recht achter trekker en juist gestabiliseerd
* Afstellen markeurs/gps (indien van toepassing)
* Zaai/poot tabellen lezen en machine instellen op juiste zaai/pootafstand
* Afdraaiproef uitvoeren en indien nodig machine bijstellen
 |  |  |  |  |
| **Transport:*** Veilig over de openbare weg transporteren, juiste bebording en indien nodig voeren van zwaailamp
 |  |  |  |  |
| **Afstellen:** op het perceel * Instellen juiste aftakas-toerental, pompdruk/vacuüm
* Juist instellen hefinrichting
* Juiste zaaidiepte instellen
* Juiste instelling toevoegproducten (diepte, afstand, hoeveelheid etc.)
* Juist afstellen onderwerkmechanisme/aandrukrollen
* Juiste zaai/poot afstand condoleren zo nodig aanpassen
 |  |  |  |  |
| **Uitvoering op perceel:** * Perceel aanpak
* Juist gebruik GPS
* Juiste rijsnelheid
* Juiste manier van zakken en heffen machine (aansluiting rijen wendakker)
* Juiste manier van keren op wendakker
* Controle aansluiting met vorige werkgang en indien nodig bijgesteld
* Op juiste wijze uitgeren van het perceel
* Op tijd controleren of er nog voldoende zaad/pootgoed/toevoegproduct in de machine zit
 |   |   |  |  |
| **Resultaat**: * Perceel egaal en volledig gezaaid/gepoot
* Juiste hoeveelheid zaad/pootgoed/toevoegproduct gebruikt
 |  |  |  |  |
|  *O= onvoldoende; M= matig; V= voldoende; G= goed* | **O** | **M** | **V** | **G** |
| **Onderhoud:** * Banden op juiste spanning brengen
* Controleren van zaaischijven/kouters, poot/zaaiinrichting, slangen e.d. op slijtage
* Condoleren van juiste rijafstand en indien nodig deze bijstellen
* Machine juiste/veilig manier leegmaken en reinigen
* Machine juist smeren en veilig afkoppelen
 |  |  |  |  |
| **Algemeen oordeel:*** Zelfstandig een zaai/poot machine aan kunnen koppelen, afstellen en instellen
* Zelfstandig een perceel juist kunnen inzaaien/poten
* Zelfstandig de zaai/poot machine kunnen onderhouden
 |  |  |  |  |

**Beoordeeld door:**

Naam praktijkopleider:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Handtekening:

Bedrijf:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Maken instructiefilm/PowerPoint

**Maken instructiefilm / PowerPoint:**

Je maakt één instructiefilm van ongeveer 5 á 10 minuten of PowerPoint over de machine.

* Hierin komen de onderdelen naar voren die beschreven staan op het bewijsstuk.
* Je laat zien daar je de werkzaamheden volledig zelfstandig kunt uitvoeren.
* Je vertelt en laat zien in de opname hoe je bepaalde werkzaamheden moet aanpakken

Deze lever je samen met het bewijsstuk in bij de betreffende docent.