# Bewijsstuk

# Ronde balenpers

Naam student :

Plaats hier een foto van de machine

Leerjaar :

**Uit te voeren werkzaamheden:**

*­­­­Zelfstandig met een opraapwagen werken*

|  |
| --- |
|  |
| **Welk resultaat wil de opdrachtgever zien?** ...............................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………. |
|  *O= onvoldoende; M= matig; V= voldoende; G= goed* | **O** | **M** | **V** | **G** |
| **Aankoppelen:*** Hefinrichting op juiste hoogte, niet tegen dissel
* Pers aankoppelen en afstellen op het bedrijf
* Hoeveelheid liters hydrauliek instellen (indien nodig)
* Bedieningskast, camera, enz. plaatsen in cabine
* Algehele controle op veiligheid en werking
* Controle van net/touw/foliebinding + voorraad
* Automatische vetsmering controle
 |  |  |  |  |
| **Transport:*** Veilig over de openbare weg transporteren
 |  |  |  |  |
| **Afstellen:** op het perceel* Instellen juiste aftakas toerental
* Resetten aantal balen
* Hoogte controle en instellen opraper (pick-up)
* Hoogte controle en instellen invoerrol/kortgewasplaat
* Instellen baaldiameter (indien van toepassing)
* Instellen aantal messen
 |  |  |  |  |
| **Uitvoering op perceel:** * Juist gebruik terminal (als deze erop zit)
* Perceelsaanpak
* Rijsnelheid/constant slingeren over het zwad
* Juiste vorm van ronde baal
* Geen balen op de kopakker
 |  |  |  |  |
| **Resultaat**: * Alles opgeraapt, zonder grond
* Goed gevormde/stevige ronde balen
* Juiste en veilige rijstijl op de weg en het land
* Balen zijn goed op te pakken voor de wikkelaar
* Geen afval op het land
 |  |  |  |  |
| **Onderhoud**: * Messen kunnen vervangen/slijpen
* Alles juist kunnen doorsmeren
* Banden op juiste spanning kunnen brengen
* Controle van de lagers, rollen kettingmeenemers of banden
* Terminal juist kunnen bedienen en instellen
 |  |  |  |  |
| **Algemeen oordeel:*** Zelfstandig een ronde balenpers kunnen afstellen
* Zelfstandig met de ronde balenpers kunnen werken
* Zelfstandig de ronde balenpers kunnen onderhouden
 |  |  |  |  |

**Beoordeeld door:**

Naam praktijkopleider:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Handtekening:

Bedrijf:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Maken instructiefilm/PowerPoint zie volgende bladzijde.

**Maken instructiefilm / PowerPoint:**

Je maakt één instructiefilm van ongeveer 5 á 10 minuten of PowerPoint over de machine.

* Hierin komen de onderdelen naar voren die beschreven staan op het bewijsstuk.
* Je laat zien daar je de werkzaamheden volledig zelfstandig kunt uitvoeren.
* Je vertelt en laat zien in de opname hoe je bepaalde werkzaamheden moet aanpakken

Deze lever je samen met het bewijsstuk in bij de betreffende docent.