# Bewijsstuk Rotorkopeg

Naam student :

Plaats hier een foto van de machine

Leerjaar :

**Uit te voeren werkzaamheden:**

*­­­­Zelfstandig een perceel bewerken met de rotorkopeg.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **Welk resultaat wil de opdrachtgever zien?**  ...............................................................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………………………………………. | | | | |
| *O= onvoldoende; M= matig; V= voldoende; G= goed* | **O** | **M** | **V** | **G** |
| **Aankoppelen:**   * Bepalen juiste trekker * Banden op de juiste spanning brengen * Rotorkopeg op veilige wijze aankoppelen * Rotorkopeg vlakstellen in de breedte |        |        |        |        |
| **Transport:**   * Veilig over de openbare weg transporteren |  |  |  |  |
| **Afstellen:** op het perceel   * Instellen juiste aftakas-toerental * Hefinrichting juist instellen * Vlak stellen in de lengte (topstang) * Werkdiepte instellen * Egalisatiebalk op juiste hoogte instellen |          |          |          |          |
| **Uitvoering:**   * Rijsnelheid * Perceelsaanpak (effectief) * Juiste manier van in- en uitheffen op de kopakker * Goede aansluiting en juiste manier van keren op kopakker * Juiste manier uitgeren en kopakker afwerking |          |          |          |          |
| **Resultaat**:   * Juiste verkruimeling * Perceel egaal en op juiste diepte bewerkt |    |    |    |    |
| **Onderhoud**:   * Alles juist kunnen smeren en oliepeil controleren * Slijtage controle en eventueel actie daarop ondernemen |    |    |    |    |
| **Algemeen oordeel:**   * Zelfstandig de machine kunnen aankoppelen en afstellen * Zelfstandig een perceel kunnen bewerken * Zelfstandig een rotorkopeg kunnen onderhouden |      |      |      |      |

Beoordeeld door:

Naam praktijkopleider: Handtekening:

Bedrijf: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Maken instructiefilm/PowerPoint zie volgende bladzijde.

**Maken instructiefilm:**

Je maakt één film van ongeveer 5 á 10 minuten over de machine.

* Hierin komen de onderdelen naar voren die beschreven staan op het bewijsstuk.
* Je laat zien daar je de werkzaamheden volledig zelfstandig kunt uitvoeren.
* Je vertelt en laat zien in de opname hoe je bepaalde werkzaamheden moet aanpakken

Deze lever je samen met het bewijsstuk in bij de betreffende docent.