# Bewijsstuk veldspuit

Naam student :

Leerjaar :

**Uit te voeren werkzaamheden:**

*­­­­Zelfstandig met een veldspuit werken.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **Welk resultaat wil de opdrachtgever zien?**  ...............................................................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………………………………………. | | | | |
| *O= onvoldoende; M= matig; V= voldoende; G= goed* | **O** | **M** | **V** | **G** |
| **Start klaar maken:**   * Algehele controle uitwendig op veiligheid en werking * BOK controle van de combinatie * Bedieningskast, camera, gps. testen in cabine * Automatische vetsmering controle |        |        |        |        |
| **Transport:**   * Veilig over de openbare weg transporteren |  |  |  |  |
| **Vullen van de tank met vloeistof:**   * Overleggen met opdrachtgever wat er gespoten moet worden. * Let op gevaar. * Tank vullen met water op juiste manier. * Vul proces in de gaten houden. * Juiste dosering van middelen. * Let op de veiligheid. |          |         |         |         |
| **Afstellen**   * Bandenspanning/drukwisselsysteem (indien van toepassing) * Instellen juiste hoeveelheid spuitvloeistof per ha. * Instellen GPS (indien van toepassing) * Instellen bedieningskast/terminal   + Veld versnelling.   + 4 wiel besturing. * Rijsnelheid |            |            |            |            |
| **Uitvoering op perceel:**   * Juiste opstart volgorde van de veldspuit. * Perceels aanpak. * Juist gebruik terminal (als deze erop zit) . * Juiste hoeveelheid. * Rijd netjes over spuitsporen. * Na laatste perceel deze reinigen met schoon water (indien van toepassing) |            |            |            |            |
| **Resultaat**:   * Heeft oog voor de gevaren van gewasbescherming. * Geen emissie tijdens het vullen/schoonwerken * Juiste en veilige rijstijl op het land/openbare weg * Vlot en veilig spuiten op het perceel * Juiste hoeveelheid/verdeling op het perceel * Terminal/hendels juist kunnen bedienen en instellen * Totale aantal liter kunnen instellen, aflezen en registreren |              |              |              |              |
| **Onderhoud**:   * Goed leegrijden en schoonmaken bij het laatste perceel. * Spuit op de juiste manier kunnen reinigen. * Alles juist kunnen doorsmeren. * Banden op juiste spanning kunnen brengen . * Controle op beschadigingen en slijtage. * Controle op geen lekkende spuitdoppen of leidingen aan de boom. |            |            |            |            |
| **Algemeen oordeel:**   * Zelfstandig zelfrijder veldspuit start klaar maken * Zelfstandig een veldspuit kunnen afstellen * Zelfstandig met een veldspuit kunnen werken * Zelfstandig de veldspuit kunnen onderhouden |        |        |        |        |

**Beoordeeld door:**

Naam praktijkopleider:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Handtekening:

Bedrijf:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Maken instructiefilm/PowerPoint zie volgende bladzijde.

**Maken instructiefilm / PowerPoint:**

Je maakt één instructiefilm van ongeveer 5 á 10 minuten of PowerPoint over de machine.

* Hierin komen de onderdelen naar voren die beschreven staan op het bewijsstuk.
* Je laat zien daar je de werkzaamheden volledig zelfstandig kunt uitvoeren.
* Je vertelt en laat zien in de opname hoe je bepaalde werkzaamheden moet aanpakken

Deze lever je samen met het bewijsstuk in bij de betreffende docent.