# Bewijsstuk

# Vierkante balenpers

Naam student :

Plaats hier een foto van de machine

Leerjaar :

**Uit te voeren werkzaamheden:**

*­­­­Zelfstandig met een opraapwagen werken*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **Welk resultaat wil de opdrachtgever zien?**  ...............................................................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………………………………………. | | | | |
| *O= onvoldoende; M= matig; V= voldoende; G= goed* | **O** | **M** | **V** | **G** |
| **Aankoppelen:**   * Hefinrichting op juiste hoogte, niet tegen dissel * Pers aankoppelen en afstellen op het bedrijf * Hoeveelheid liters hydrauliek instellen (indien nodig) * Bedieningskast, camera, enz. plaatsen in cabine * Algehele controle op veiligheid en werking * Controle van knoppers, touw en voorraad * Automatische vetsmering controle |              |              |              |              |
| **Transport:**   * Veilig over de openbare weg transporteren |  |  |  |  |
| **Afstellen:** op het perceel   * Instellen juiste aftakas toerental * Resetten aantal balen * Hoogte controle en instellen opraper (pick-up) * Hoogte controle en instellen invoerrol/kortgewasplaat * Instellen baallengte * Instellen perskamer/persdruk * Instellen aantal messen * Instellen voorperskamer (indien van toepassing) |                |                |                |                |
| **Uitvoering op perceel:**   * Juist gebruik terminal (als deze erop zit) * Perceelsaanpak * Rijsnelheid * Juiste vorm en lengte van de baal |        |        |        |        |
| **Resultaat**:   * Alles opgeraapt, zonder grond * Goed gevormde/stevige vierkante balen * Juiste en veilige rijstijl op de weg en het land * Balen zijn goed op te pakken voor de wikkelaar * Geen afval op het land |          |          |          |          |
| **Onderhoud**:   * Messen kunnen vervangen/slijpen * Alles juist kunnen doorsmeren * Banden op juiste spanning kunnen brengen * Controle van de perswagen en knoppers * Terminal juist kunnen bedienen en instellen |          |          |          |          |
| **Algemeen oordeel:**   * Zelfstandig een vierkante balenpers kunnen afstellen * Zelfstandig met de vierkante balenpers kunnen werken * Zelfstandig de vierkante balenpers kunnen onderhouden |      |      |      |      |

**Beoordeeld door:**

Naam praktijkopleider:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Handtekening:

Bedrijf:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Maken instructiefilm/PowerPoint zie volgende bladzijde.

**Maken instructiefilm / PowerPoint:**

Je maakt één instructiefilm van ongeveer 5 á 10 minuten of PowerPoint over de machine.

* Hierin komen de onderdelen naar voren die beschreven staan op het bewijsstuk.
* Je laat zien daar je de werkzaamheden volledig zelfstandig kunt uitvoeren.
* Je vertelt en laat zien in de opname hoe je bepaalde werkzaamheden moet aanpakken

Deze lever je samen met het bewijsstuk in bij de betreffende docent.