# Bewijsstuk Wikkelaar

Naam student :

Plaats hier een foto van de machine

Leerjaar :

**Uit te voeren werkzaamheden:**

*­­­­Zelfstandig met een wikkelaar werken*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **Welk resultaat wil de opdrachtgever zien?**  ...............................................................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………………………………………. | | | | |
| *O= onvoldoende; M= matig; V= voldoende; G= goed* | **O** | **M** | **V** | **G** |
| **Aankoppelen:**   * Hefinrichting op juiste hoogte, positieregeling, juist gestabiliseerd * Wikkelaar aankoppelen en afstellen op het bedrijf * Folie voorraad controleren en aanvullen * Controle transportbeveiliging |        |        |        |        |
| **Transport:**   * Veilig over de openbare weg transporteren, juiste bebording en indien nodig voeren van zwaailamp |  |  |  |  |
| **Afstellen:** op het perceel   * Wikkelaar in werkpositie zetten * Juiste hefhoogte/vlakstelling * Instellen juist aftakas-toerental (indien van toepassing) * Hoeveelheid liters hydrauliek instellen (indien van toepassing) * Juiste rijsnelheid kiezen |          |          |          |          |
| **Uitvoering op perceel:**   * Juiste opstart volgorde van de wikkelaar * Efficiënte routeaanpak * Juist gebruik bedieningskast/terminal * Geen gewikkelde balen op de kopakker (indien mogelijk) * Zelfstandig folie verwisselen |        |        |        |        |
| **Resultaat**:   * Netjes gewikkelde balen * Balen met touwen naar boven (alleen bij grootpak) * Balen efficiënt teruggelegd op het perceel * Geen afval op het land achtergelaten |        |        |        |        |
| **Onderhoud**:   * Dozen en kokers op juiste wijze afvoeren * Alles juist kunnen doorsmeren * Banden op juiste spanning kunnen brengen |      |      |      |      |
| **Algemeen oordeel:**   * Zelfstandig een wikkelaar kunnen afstellen * Zelfstandig met een wikkelaar kunnen werken * Zelfstandig de wikkelaar kunnen onderhouden |      |      |      |      |

**Beoordeeld door:**

Naam praktijkopleider:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Handtekening:

Bedrijf:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Maken instructiefilm/PowerPoint zie volgende bladzijde.

**Maken instructiefilm / PowerPoint:**

Je maakt één instructiefilm van ongeveer 5 á 10 minuten of PowerPoint over de machine.

* Hierin komen de onderdelen naar voren die beschreven staan op het bewijsstuk.
* Je laat zien daar je de werkzaamheden volledig zelfstandig kunt uitvoeren.
* Je vertelt en laat zien in de opname hoe je bepaalde werkzaamheden moet aanpakken

Deze lever je samen met het bewijsstuk in bij de betreffende docent.