# Bewijsstuk Zaaimachine nokkenrad of pneumaat.

Plaats hier een foto van de machine

Naam student :

Leerjaar :

**Uit te voeren werkzaamheden:**

*­­­­Zelfstandig met een zaaimachine werken*

|  |
| --- |
|  |
| **Welk resultaat wil de opdrachtgever zien?** ...............................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………. |
|  *O= onvoldoende; M= matig; V= voldoende; G= goed* | **O** | **M** | **V** | **G** |
| **Aanbouwen en afstellen:** op het bedrijf* Hefinrichting op juiste hoogte voor transport
* Zaaimachine afstellen/vlakstellen op het bedrijf
* Machine recht achter trekker en juist gestabiliseerd
* Afstellen markeurs/gps (indien van toepassing)
* Zaaitabellen lezen en machine instellen op juiste zaaihoeveelheid
* Afdraaiproef uitvoeren en indien nodig machine bijstellen
 |  |  |  |  |
| **Transport:*** Veilig over de openbare weg transporteren, juiste bebording en indien nodig voeren van zwaailamp
 |  |  |  |  |
| **Afstellen:** op het perceel * Instellen juiste aftakas-toerental (indien van toepassing)
* Juist instellen hefinrichting
* Juiste zaaidiepte instellen
* Juist afstellen onderwerkmechanisme
 |  |  |  |  |
| **Uitvoering op perceel:** * Perceel aanpak
* Juist gebruik GPS (indien van toepassing)
* Juiste rijsnelheid
* Juiste manier van in en uitheffen machine
* Juiste manier van keren op wendakker
* Controle zaaidiepte en onderwerking
* Controle aansluiting met vorige werkgang en indien nodig bijgesteld
* Op juiste wijze uitgeren v.h. perceel
* Juiste manier van wendakkers zaaien
* Op tijd controleren of er voldoende zaaizaad in machine is
 |   |   |  |  |
| **Resultaat**: * Perceel egaal en volledig ingezaaid
* Juiste hoeveelheid gezaaid
 |  |  |  |  |
| **Onderhoud:** * Banden op juiste spanning kunnen brengen
* Controleren van zaaischijven/kouters op slijtage
* Condoleren van juiste rijafstand en indien nodig deze bij kunnen stellen
* Machine op juiste/veilige manier kunnen leegmaken en reinigen
* Machine juist kunnen smeren en veilig afkoppelen
 |  |  |  |  |
|  *O= onvoldoende; M= matig; V= voldoende; G= goed* | **O** | **M** | **V** | **G** |
| **Algemeen oordeel:*** Zelfstandig een zaaimachine kunnen aankoppelen en afstellen en instellen
* Zelfstandig een perceel juist kunnen inzaaien
* Zelfstandig de zaaimachine kunnen onderhouden
 |  |  |  |  |

**Beoordeeld door:**

Naam praktijkopleider:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Handtekening:

Bedrijf:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Maken instructiefilm/PowerPoint

**Maken instructiefilm / PowerPoint:**

Je maakt één instructiefilm van ongeveer 5 á 10 minuten of PowerPoint over de machine.

* Hierin komen de onderdelen naar voren die beschreven staan op het bewijsstuk.
* Je laat zien daar je de werkzaamheden volledig zelfstandig kunt uitvoeren.
* Je vertelt en laat zien in de opname hoe je bepaalde werkzaamheden moet aanpakken

Deze lever je samen met het bewijsstuk in bij de betreffende docent.