# Filteren van vies water

Door de verschillende onderdelen in de fles (steentjes/grind, fijn zand, watten) zit er een steeds

fijner filter in de fles, waar de aardedeeltjes in blijven hangen. Zo wordt de aarde eruit gehaald.

Hoe ga je te werk?

 1. Zet de bovenkant van de in tweeën gesneden fles op z’n kop in de onderkant, zoals je op de tekeningkan zien.

 2. Doe nu eerst de watten in de bovenkant. Zorg ervoor dat de watten netjes aansluiten aan de rand, zodat er geen water langs kan lopen.

 3. Doe daarna het zand in de fles. Ook dit moet weer goed aansluiten.

 4. Doe als laatste het grind of de steentjes in de bovenkant van de fles. De mini rioolwaterzuivering is klaar.

 5. Giet voorzichtig een beetje van het vuile water in de fles. Als alles goed gaat,

 komt er aan de onderkant schoon water uit!

