Vragenlijst KLIC met antwoorden

Wat kost een klic melding?

21.50 ex BTW

**Wat is het blad Grondig?**

Zoek op internet.

**Artikel: Kink in de Kabel Wie is er verantwoordelijk voor graafschade?**

1 Wat betekent WION?

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

2 Hoe wordt de WION ook wel genoemd?

grondroederersregeling

3 Wat valt er onder de richtlijn zorgvuldig graven?

Alle mechanische werkzaamheden in de ondergrond (ook onderwater)

4 Maak deze zin af : Alle betrokkenen hebben de verplichting om zorgvuldig

te graven. Wie hieraan niet voldoet, zou de schade……… moeten dragen

5 Wat is een grondroerder?

Hoofdaannemer ( alle verantwoordelijke mens die roeren)

6 Wie is de feitelijke graver?

Die het graafwerk doet

7 Wanneer moet de KLIC melding aangevraagd worden.

Min. 3 dagen Max. 20 dagen van te voren ( max 20 dagen omdat anders de kabels kunnen veranderen)

8 Wie vraagt de KLIC melding aan?

De grondroerder

9 Wanneer/ waarom moet er een proefsleuf gegraven worden?

Voor het echte graven en als ze niet zeker weten of er alle kabels liggen of niet liggen

10 Wanneer moet de feitelijke graver met zijn werkzaamheden stopen?

Bij onduidelijk heden

11 Noem een voorbeeld van een kabel of leidingbeheerder.

KPN, Essent enz.

12 Mag de ligging van de kabel of leiding afwijken tov de klic melding?

Kabel of leiding mag in geringe maten afwijken

13 Wanneer is de graafschade voor rekening van de netbeheerder.

Als de kabel of leiding niet op de tekening staat

14 Wie kan er verantwoordelijk gesteld worden voor graafschade?

De net beheerder, machinist, de aannemer

15 Wat is ketenaansprakelijkheid?

Die maakt een opdrachtgever ook aansprakelijk

16 Wat is hoofdelijke aansprakelijkheid?

De persoonlijke aansprakelijkheid

**Artikel: Kink in de kabel (3) Tien tips voor zorgvuldig graven**

1 Welke twee verzekeringen kun je afsluiten tegen graafschade?

De machineverzekering en de bedrijfsaansprakelijkheid verzekering

2 Zoek op internet de instructiekaar zorgvuldig graven .Dit kun je dus niet terugvinden in het artikel

-

3 Hoe graaf je een proefsleuf?

met een schep

4 Wanneer moet je een klic tekening opvragen?

Voor dat je gaat graven

5 Waarom mag niet af gaan op mondelinge toezeggingen?

Omdat de mens zich kan vergissen en op een tekening staat als vast en is alles zeker

6 Wat moet je doen bij graaf schade?

Eerst veiligheid waarborgen en vervolgens de verzekering waarschuwen

7 Wie moet jouw graafschade afhandelen?

De verzekering

8 Kun je ook een boete krijgen voor onzorgvuldig graven?

Ja, een waarschuwing of een max boeten van 450.000

**Artikel: Onzorgvuldig graven kost (veel) geld.**

1 waarom had het agentschap telecom een boete van 10.000 euro opgelegd aan een aannemer?

Omdat ze geen klic melding hebben gemaakt

2 Er werd door de aannemer slechts 20cm diep gewerkt. Werd hierdoor de boete ongedaan gemaakt?

nee

3 Waarom wordt door belangenbehartigers de schadelast hoger?

Door diensten en advocaten in te schakelen, deze kosten worden ook inrekening gebracht bij de veroorzaken bij schaden

4 Wat is demping in een glasvezel kabel?

las

5 Wat is een compensatievergoeding voor energieleveranciers?

D compensatievergoeding bestaat uit een vast gesteld bedrag, dat hangt af van de spanning van de beschadigde kabel(s), het type afsluiting van de afnemer en de duur van de onderbreking