**Vragen Bodemgeschiktheid ruiterpad**

1. Wat zijn de gradaties van de beoordelingsfactoren

 a) ontwateringstoestand,

 b) stevigheid van de bovengrond,

 c) structuurstabiliteit: verstuiven

voor Rn47C-V, Rd10A-VII, Rn66A-VI

2. Wat is de meest geschikte bodem voor ruiterpaden?

Tabel stuifgevoeligheid:

|  |  |
| --- | --- |
| Grondsoort | Gradatie |
| Leemarm zand | 3 |
| Zwak lemig zand | 2 |
| Andere grondsoorten | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Ontwaterings-toestand | Stevigheid bovengrond |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Verstuiven |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | **1** | **1** | **2** | **1** | **2** | **2** | **3** |
| 2 | **1** | **2** | **2** | **1** | **2** | **3** |
| 3 | **2** | **2** | **3** | **2** | **3** | **3** |
| 4 en 5 | **3** |