Wat is bij de aanleg van drainage belangrijk:

1. de maatgevende afvoer .
2. draindiepte .
3. de diepte van een ondoorlatende laag
4. Alle bovengenoemde zaken.

De maatgevende afvoer q is hetzelfde als:

1. draindiepte
2. capaciteit van het drainagesysteem
3. de diameter van de drain
4. afvoer van de sloot

De droogleggingseis betekent:

1. de diepte vanaf bovengrond die de ondernemer verkiest om droog te leggen
2. de diepte vanaf bovengrond die de overheid verplicht stelt om droog te leggen
3. de diepte vanaf ondergrond die de ondernemer verkiest om droog te leggen
4. de diepte vanaf ondergrond die de overheid verplicht stelt om droog te leggen

Bij een drainafstand van 25 meter, een drainlengte van 300 meter en een maatgevende afvoer van 7 mm/etmaal komt er bij hevige regenval de volgende hoeveelheid in L/sec uit de drain:

1. 0,32 L/sec
2. 0,64 L/sec
3. 0,16 L/sec
4. Antwoord staat er niet bij

Als de doorlatendheid van de bodem groter wordt, wordt de drainafstand:

1. Groter.
2. Kleiner.
3. Blijft gelijk.
4. Valt niets van te zeggen.

Als de drainafstand groter wordt, wordt de maximale opbolling van het water tussen de drains:

1. Groter.
2. Kleiner.
3. Blijft gelijk.
4. Valt niets van te zeggen.