**Praktijk opdracht 3: Schutting plaatsen**

Doel: de student kan in tweetal drie schutting delen plaatsen



Eisen aan de opdracht:
 - Palen in lood plaatsen
 - Trottoirbanden onder scherm plaatsen
 - 5 cm scherm onder bovenkant palen
 - Schermen met ‘L beslag’ vastzetten
 - ‘L beslag’ 25 cm van boven en onderkant aan paal bevestigen
 - Schermen 2 cm los van trottoirband
 - 3de scherm haaks op de andere schermen plaatsen