
**Praktijk opdracht 3: Schutting plaatsen**

Doel: de student kan in tweetal drie schutting delen plaatsen   
  


Eisen aan de opdracht:  
 - Palen in lood plaatsen  
 - Trottoirbanden onder scherm plaatsen  
 - 5 cm scherm onder bovenkant palen  
 - Schermen met ‘L beslag’ vastzetten  
 - ‘L beslag’ 25 cm van boven en onderkant aan paal bevestigen  
 - Schermen 2 cm los van trottoirband  
 - 3de scherm haaks op de andere schermen plaatsen