**RI&E Stichting Terra Green Combination
Project ……………**



# *Risico inventarisatie*

# *Terra Green Combination*

## Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

De basis voor een arbobeleid is de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak.

Dit is dan ook de belangrijkste verplichting uit de arbowet. Een goed instrument en kennis van

arbeidsomstandigheden zijn belangrijk voor een goede RI&E.

## Waarom een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)?

Het doel van een RI&E is het verkrijgen van algemeen inzicht in veiligheids- en gezondheidsrisico's

binnen het bedrijf of organisatie. De RI&E is de basis van het Arbo-beleid, met als doel:

het verkrijgen van inzicht in de gevaren en de hieraan verbonden risico's op het gebied van veiligheid,

gezondheid en welzijn, waaraan de medewerkers worden blootgesteld;

het op grond van de verkregen inzichten kunnen formuleren van maatregelen om risico's te elimineren of

te beperken en beheersbaar te maken;

## Projectgegevens

|  |  |
| --- | --- |
| Inventarisatie | : Terra Green Combination |
| Naam bedrijf | : Terra Green Combination |
| Afdeling/Project | :  |
| Locatie | : AOC Oost Almelo |
| Bezoekadres van het bedrijf | : Bornerbroeksestraat 348 |
| Postcode | : 7609PH |
| Plaats | : Almelo |
| Postadres van het bedrijf | : Postbus 19 |
| Postcode postadres | : 7600AA Almelo |
| Plaats | : Almelo |
| Naam van de invuller | :  |
| Functie van de invuller | : Projectleider |
| E-mailadres | : |
| Telefoonnummer | :  |
| Projectactiviteit | :  |
| Aantal projectleden | :  |

# Risicoinventarisatie

## 1Handgedragen machinewerk

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| n.v.t. | Ja | Nee, omdat …….. |
| R-4256 1.1.0 Er wordt met bosmaaiers, heggenscharen, bladblazers, motorkettingzagen, etc. gewerkt. |  |  |  |
| R-4257 1.1.1 Een werknemer werkt (meestal) minder dan 3 dagen per week met een bosmaaier. |  |  |  |
| R-4258 1.1.2 Een werknemer werkt (meestal) minder dan 3 dagen per week met een heggenschaar. |  |  |  |
| R-4259 1.1.3 Een werknemer werkt (meestal) minder dan 2 dagen per week met een motorkettingzaag. |  |  |  |
| R-4260 1.1.4 Een werknemer werkt (meestal) minder dan 3 dagen per week met een bladblazer. |  |  |  |

## 2 Zitgebonden machinewerk

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| n.v.t. | Ja | Nee, omdat …….. |
| R-4261 1.2.0 Er wordt met tractoren, maaimachines, borstelmachines, etc. gewerkt. |  |  |  |
| R-4262 1.2.1 Een werknemer werkt (meestal) minder dan 3 dagen per week met een maaimachine. |  |  |  |
| R-4263 1.2.2 Een werknemer werkt (meestal) minder dan 3 dagen per week met een tractor. |  |  |  |
| R-4264 1.2.3 Een werknemer werkt (meestal) minder dan 3 dagen per week met een borstelmachine. |  |  |  |
| R-4265 1.2.4 Op een schuine ondergrond (bijv. taludwerkzaamheden) zit men in een rechte houding. |  |  |  |
| R-4266 1.2.5 De bedieningshandels zitten binnen handbereik. |  |  |  |
| R-4267 1.2.6 De trillingsdempende stoelen zijn opgenomen in het jaarlijks onderhoud. |  |  |  |

## 3 Groenvoorziening en hovenierswerk

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| n.v.t. | Ja | Nee, omdat …….. |
| R-4269 1.3.0 Er wordt schoffel-, snoei-, en spitwerk gedaan. |  |  |  |
| R-4270 1.3.1 Een werknemer werkt per maand (meestal) minder dan 50% van zijn tijd met hetzelfde gereedschap |  |  |  |
| R-4271 1.3.2 De lengte van de steel van het gereedschap is aangepast aan de lengte van de medewerker. |  |  |  |
| R-4272 1.3.3 De medewerkers werken met lasten lichter dan 25 kg. |  |  |  |
| R-4273 1.3.4 De medewerkers duwen of trekken minder dan 50 kg. |  |  |  |

## 4 Bestrating, boomverzorging en bouwwerk

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| n.v.t. | Ja | Nee, omdat …….. |
| R-4274 1.4.0 Er wordt door het bedrijf boomverzorging, bestratings- en/of bouwwerk verricht. |  |  |  |
| R-4275 1.4.1 Bij het werken op de knieën wordt gebruik gemaakt van kniebeschermers. |  |  |  |
| R-4276 1.4.2 Het werk kan met een rechte rug (niet gebogen of gedraaid) worden uitgevoerd. |  |  |  |
| R-4277 1.4.3 Bij bestratingwerkzaamheden, boomverzorging, etc. wordt maximaal 25 kg handmatig getild. |  |  |  |

## 5 Onderhoud van machines, gereedschappen en apparatuur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| n.v.t. | Ja | Nee, omdat …….. |
| R-4278 1.5.0 Er worden medewerkers ingezet voor het onderhoud van gereedschappen, machines en apparatuur. |  |  |  |
| R-4279 1.5.1 De onderhoudswerkzaamheden kunnen met een rechte rug (niet gebogen of gedraaid) worden uitgevoerd. |  |  |  |
| R-4280 1.5.2 Bij onderhoudswerkzaamheden wordt maximaal 25 kg handmatig getild. |  |  |  |

## 6 Geluid

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| n.v.t. | Ja | Nee, omdat …….. |
| R-4311 2.1.0 Bij sommige werkzaamheden kan men elkaar op 1 meter afstand niet verstaan zonder luid te praten. |  |  |  |
| R-4312 2.1.1 De machines die schadelijk geluid produceren zijn bekend. |  |  |  |
| R-4313 2.1.2 Op plekken waar schadelijk geluid is draagt iedereen gehoorbescherming. |  |  |  |
| R-4314 2.1.3 Bij calamiteiten merken de mensen met gehoorbescherming het noodsignaal op. |  |  |  |
| R-4315 2.1.4 Medewerkers die te maken hebben met schadelijk geluid ondergaan minimaal een keer per 4 jaar een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek. |  |  |  |

## 7 Klimaat: warmte, UV-straling, koude, buiten

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| n.v.t. | Ja | Nee, omdat …….. |
| R-4316 2.2.0 Bij het werk komt uitzonderlijke warmte, UV-straling, koude voor of er wordt buiten gewerkt. |  |  |  |
| R-4317 2.2.1 Bij extreme warmte of UV-straling (bijv. zonnestraling) zijn er regels afgesproken hoe er gewerkt kan worden. |  |  |  |
| R-4318 2.2.2 In koude situaties zijn regels afgesproken hoe er gewerkt kan worden. |  |  |  |
| R-4319 2.2.3 Als er buiten gewerkt wordt, dan is er afgesproken hoe er gewerkt kan worden. |  |  |  |

## 8 Trillingen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| n.v.t. | Ja  | Nee, omdat …….. |
| R-4320 2.3.0 Werknemers worden bij de werkzaamheden blootgesteld aan trillingen of stoten. |  |  |  |
| R-4321 2.3.1 Gereedschappen en machines die trillingen of stoten veroorzaken worden goed onderhouden. |  |  |  |
| R-4322 2.3.2 Er worden regelmatig rustpauzes ingelast. |  |  |  |
| R-4323 2.3.3 Het contact met trillende of schokkende gereedschappen en machines is zoveel mogelijk beperkt. |  |  |  |
| R-4324 2.3.4 De gereedschappen en machines worden goed onderhouden. |  |  |  |

## 9 Onkruid en ziektebestrijding

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| n.v.t. | Ja | Nee, omdat …….. |
| R-4325 2.4.0 Onkruid en ziektebestrijding wordt door eigen medewerkers uitgevoerd. Er wordt brandstof gebruikt voor de machines. |  |  |  |
| R-4327 2.4.3 Bij het mengen van de bestrijdingsmiddelen worden altijd een masker en handschoenen gebruikt. |  |  |  |
| R-4328 2.4.4 Bij het toepassen van de middelen wordt altijd een masker, handschoenen en een spuitoveral gebruikt. |  |  |  |
| R-4329 2.4.5 Alle persoonlijke beschermingsmiddelen worden altijd direct na gebruik gereinigd. |  |  |  |
|  R-4333 2.4.9 Er is een goede opslag van de brandstof op locatie. |  |  |  |

## 10 Gevaarlijke stoffen door/tijdens het werk

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| n.v.t. | Ja | Nee, omdat …….. |
| R-4334 2.5.0 Medewerkers kunnen tijdens het werk worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen of door het werken met gevaarlijke stoffen kunnen gevaarlijk situaties ontstaan. |  |  |  |
| R-4335 2.5.1 Er is vastgesteld om welke stoffen het in welke situaties kan gaan en er zijn werkinstructies gemaakt. |  |  |  |
| R-4336 2.5.2 Er zijn maatregelen afgesproken bij en ter voorkoming van calamiteiten. |  |  |  |
| R-4337 2.5.3 De hulpmiddelen om verantwoord te werken zijn aanwezig. |  |  |  |
| R-4338 2.5.4 Iedereen kent de werkinstructies en volgt deze op. |  |  |  |

## 11 Werken op hoogte

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| n.v.t. | Ja | Nee, omdat …….. |
| R-4340 2.6.0 Er wordt op hoogte gewerkt. |  |  |  |
| R-4341 2.6.1 Bij werken op hoogte is vastgesteld met welke hulpmiddelen moet worden gewerkt. |  |  |  |
| R-4342 2.6.2 De hulpmiddelen worden op de voorgeschreven manier gebruikt. |  |  |  |
| R-4344 2.6.4 De medewerkers boomverzorging hebben een door de sector erkende opleiding gevolgd. |  |  |  |

## 12 Werken in het verkeer

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| n.v.t. | ja | Nee, omdat …….. |
| R-4345 2.7.0 Er wordt in het verkeer gewerkt. |  |  |  |
| R-4346 2.7.1 Bij werken in het verkeer neemt men de goede maatregelen (conform de CROW-richtlijnen). |  |  |  |
| R-4347 2.7.2 Signaalkleding wordt gedragen volgens de richtlijnen. |  |  |  |
| R-4348 2.7.3 Langs de openbare weg wordt veiligheidssignalering aangebracht. |  |  |  |
| R-4349 2.7.4 De medewerkers hebben een opleiding of instructie gevolgd. |  |  |  |

## 13 Gereedschappen / machines / transportmiddelen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| n.v.t. | ja | Nee, omdat …….. |
| R-4350 4.0 Er worden machines, gereedschappen en transportmiddelen gebruikt. |  |  |  |
| R-4351 4.1 Alle machines en gereedschappen zijn voorzien van CE-markering. |  |  |  |
| R-4352 4.2 Elektrische apparatuur is aangesloten op een aardlekschakelaar. |  |  |  |
| R-4353 4.3 Snoeren zijn goed geïsoleerd, zijn onbeschadigd en liggen niet op de grond. |  |  |  |
| R-4354 4.4 Beveiligingen zijn aanwezig en werken. |  |  |  |
| R-4355 4.5 Er is een onderhoudslogboek van alle gereedschappen, machines en transportmiddelen. |  |  |  |
| R-4356 4.6 Alle gereedschappen en machines zijn in goede staat. |  |  |  |
| R-4357 4.7 Alle transportmiddelen zijn in goede staat. |  |  |  |
| R-4358 4.8 Medewerkers hebben voorlichting gekregen over het werken met de machines, gereedschappen of transportmiddelen. |  |  |  |
| R-4359 4.9 De medewerkers volgen de gebruiksinstructies. |  |  |  |

Deze risico inventarisatie is gemaakt door de medewerkers van:



## 14 Plan van aanpak

|  |
| --- |
| Plan van aanpak |
| Risico | Maatregel | Prioriteit | Wanneer klaar | Wie verantwoordelijk |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |