**Benodigdheden per leerling**

* Plexiglas
* Curverbakken
* Lijmtangen/schilderstape
* Emmers
* Kit/lijm
* Kitpistool
* Zagen
* Klosjes
* Winkelhaken
* Rolmaat
* Bankschroeven
* Waterpompjes

**Plexiglas:**

* Buitenwerk
	+ 150x500 mm 2x
	+ 150x250 mm 2
* Binnenwerk
	+ 250x120 mm 4x
	+ 250x100 mm 4x
	+ Klosjes van 150 of 200 mm dik
	+ Klosjes van 100 mm dik
* Onderplaat
	+ 260x500 mm
* Uitvoer
	+ Koppeling buitenmaat 23 mm
* Koppeling invoer
	+ Gat buitenmaat 14 mm (aansluiting op pomp)