|  |  |
| --- | --- |
| **A** | Aanslag:Dit is vaak een witte poeder in een stekkerdoos waardoor en geen stroom meer wordt doorgegeven. |
|  | Aansluitschema:Hierin kan je zien welke kleur draad je aan welke pin in een strekker moet verbinden. |
|  | Achteruitrijlicht:Deze lamp gaat branden als je achteruit gaat rijdenOm medeweggebruikers te waarschuwen. |
|  |  |
| **B** | Buitenmantel:Dit is een rubberen bekleding van een elektro draad. |
|  |  |
| **C** | Contactdoos:Hierin kan je een stekker steken om de aanhangwagen verlichting te kunnen laten branden. |
|  |  |
| **D** | Dashboard:Hierop kan je alle informatie aflezen van de auto. |
|  |  |
| **E** |  |
|  |  |
| **F** |  |
|  |  |
| **G** |  |
|  |  |
| **H** | Handrem losbreek kabel:Als de aanhanger losbreekt van de auto, dan trekt deze kabel de aanhanger op de handrem en de kabel breekt los. |
|  |  |
| **I** |  |
|  |  |
| **J** |  |
|  |  |
| **K** | Kentekenplaatverlichting:Dit zijn lampjes die schijnen op het nummerbord van een auto zodat je in het donker dit bord nog kunt aflezen. |
|  | Knipperlicht:Deze lamp gaat steeds aan en uit om de richting aan te geven waar je naar toe wilt rijden.  |
|  |  |
| **L** | Lichtbalk:Op deze balk zitten alle lampen en reflectoren gemonteerd. |
|  |  |
| **M** | Massa:Een verbinding om stroom aftevoeren.OfHet gewicht van een aanhanger of trailer. |
|  | Mistachterlicht:Deze lamp mag alleen branden als het achteropkomend verkeer je slecht kan zien op korte afstand. |
|  |  |
| **N** | Nokje:Dit is een verdikking in de stekker om te voorkomen dat je deze verkeert in een stekkerdoos kan stoppen. |
|  |  |
| **O** |  |
|  |  |
| **P** | Polige stekker (7 of 13)In deze stekkers zitten 7 of 13 aansluitpootjes voor stroom. Dit is om verschillende lampen te kunnen laten branden.  |
|  |  |
| **Q** |  |
|  |  |
| **R** | Reflector:Als je op deze driehoek of rechthoek vaak rood of oranje gekleurd schijnt (licht) in het donker, licht deze op zodat je dit voortuig goed in het donker kan zien. |
|  | Remlicht:Deze lamp gaat branden als je op het rempedaal duwt. Een ander kan dan zien dat je snelheid verminderd.  |
|  | Richtingaanwijzer:Deze lamp gaat branden als je naar links of recht af wilt slaan. De ander kan dan hiermee rekening houden. |
|  |  |
| **S** | Spanningzoeker:Dit is een meetinstrument waarmee je kan zien op welke draad stroomstaat. |
|  | Stadslicht:Dit is een lamp die alleen mag branden in de bebouwd kom (stad, dorp) |
|  | Stanleymes:Merknaam voor een scherp mes die je kunt uitschuiven. |
|  | Striptang:Hiermee kan je elektriciteitsdraden mee strippen, rubberen mantel van de koperdraad afhalen. |
| **T** |  |
|  |  |
| **U** |  |
|  |  |
| **V** | Verlichtingsbalk:Zie lichtbalk.  |
|  | Verlichting (armatuur):Dit zijn verschillende soorten lampen met verschillende kleuren om signalen aan andere weggebruikers af te kunnen geven.  |
|  |  |
| **W** |  |
|  |  |
| **X** |  |
|  |  |
| **Y** |  |
|  |  |
| **Z** |  |
|  |  |