Ge 2	Geluidsniveau en geluids-isolatie
Als geluid te hard klinkt kun je gehoorschade krijgen. Je kunt dan sommige frequentie's minder goed horen. Het is dus vaak nodig de sterkte van geluid te verminderen.
Opgave 1
a	Noem een beroep waarbij veel en hard geluid een rol speelt,
b	Hoe beschermt men zich tegen te hard geluid?
Opgave 2

Om te kunnen bepalen hoe hard bijvoorbeeld een walkman maximaal mag klinken moeten we eerst een eenheid hebben om geluidssterkte aan te geven.De
geluidssterkte wordt gemeten met een decibelmeter (dB-meter). Het bestaat uit een microfoon die geluid opvangt. Een wijzer geeft dan aan hoeveel geluid er wordt opgevangen. Zie figuur 2-1.
De geluidssterkte wordt aangegeven met een aantal decibel (dB). De getallen op de meter gaan van 0 tot 140 dB.
In de tabel is voor een aantal geluiden aangegeven hoeveel dB het is.
sterkte (dB)	soort geluid

0	de meeste tonen onhoorbaar voor de mens
10	vallend blaadje
20	ruisende blaadjes, omroepstudio
30	tikkend horloge, fluisterend gesprek,
40	stille straat, woonkamer, koelkast
50	rustig gesprek, rustige woonwijk overdag,
60	rustig pratende klas, rustige muziek
70	TV die hard staat, autosnelweg op 25 m
80	bromfiets vlakbij, drukke klas

fig 2-1

90	personenauto vlakbij, trein
100	vrachtauto, helikopter op 30 m hoogte
110	popgroep, discotheek, schoolfeest
120	auto die vlakbij toetert, drilboor op 1 m
130	startend straalvliegtuig op 50 m
140	straalmotor op 25 m. cirkelzaag vlakbij
150	zwaar vuurwerk vlakbij het oor.
De dB schaal is een beetje afwijkend, vergeleken met schaalverdelingen die je gewend bent.
a	Hoeveel dB veroorzaken 2 TV's die hard aanstaan, denk je?
Misschien heb je als antwoord gegeven 140 dB. Ga na met de tabel waarom dit niet juist kan zijn.
Men heeft de schaalverdeling op de meter zo gekozen dat een verdubbeling van de geluidssterkte een toename is van 3 dB.
b	Hoeveel dB veroorzaken 2 hard spelende TV's?
c	Hoeveel dB is de geluidssterkte van 8 helikopters die op 30 m hoogte zitten?
Vanaf 110 dB moetje oppassen datje niet te lang aan dit geluid blijft blootgesteld.
d	Vraag een demonstratie met een dB-meter. Meet bijvoorbeeld de geluidssterkte van een walkman.
Opgave 3
Een normaal oor is niet voor alle frequenties even gevoelig. In figuur 2-2 lijn A,
kun je zien hoeveel dB voor een normaal oor nodig is om een bepaalde frequentie nog net te kunnen horen. Omdat de frequentie van geluid van heel klein tot heel groot gaat heeft men de schaal van de frequentie in de grafiek zo gekozen dat de afstand tussen 10 en 100 Hz even groot is als tussen 100 en 1000 en 1000 en 100000 Hz. Zo past er meer op de grafiek. Het aflezen is hierdoor wel wat moeilijker.

fig 2-2
a	Hoeveel dB is nodig om een toon van 100 Hz nog net te kunnen horen?
b	Bij welke frequentie kun je het beste horen?
c	Welke frequentie kun je wel horen bij 0 dB?
Lijn B geeft een grafiek van iemand met een gehoorprobleem,
d	Welke frequenties kan deze persoon niet zo goed horen?
e	Hoeveel dB is bij 500 Hz het gehoorverlies?
Opgave 4
Mensen die in de buurt van Schiphol wonen hebben last van het geluid van vliegtuigen die overvliegen.
a	Noem drie manieren waarop de geluidsoverlast verminderd kan worden.
b	Noem drie manieren om de geluidsoverlast van het verkeer te verminderen.
Geluidsniveau's van meer dan 85 dB zijn op den duur schadelijk,
c	Iemand die met een drilboor werkt moet oorbeschermers dragen. Met hoeveel dB moeten deze de geluidssterkte tenminste laten afnemen?
Opgave 5
Vooral in huis kun je last hebben van geluiden die van buiten komen. Ook al kan er geen gehoorbeschadiging optreden, toch kunnen mensen erg last hebben van geluid als het ononderbroken doorgaat. Je kunt er iets aan doen door het geluid bij de ontvanger te verzwakken.
a	Hoe?
Je kunt er ook voor zorgen dat de overlast bij de bron wordt aangepakt,
b	Geef een voorbeeld hiervan.
Samenvatting Ge 2
■	Met een dB-meter kan de sterkte van geluid gemeten worden. De eenheid van geluidssterkte is de decibel (dB).
■	Een verdubbeling van de geluidssterkte betekent dat het aantal dB's met 3 dB toeneemt.