8	Elektronen en ionen

1a	A
	b	Negatief
	c	Elektrische kracht moet kleiner worden → U kleiner, dus D naar beneden.
	d	Zwaartekracht en elektrische kracht.

2a	Gloeikathode, gloeidraad, anode.
	b	Er kunnen nooit meer elektronen aankomen dan er vrijgemaakt worden.
	c	Door de temperatuur te verhogen of het oppervlak van de kathode te vergroten..

3a	Elektronen gaan naar boven → C heeft hogere spanning dan D.
c	Q is + → Q heeft hoogste spanning.
d	Dan wordt de snelheid groter → baan minder gekromd.
e	Baan wordt meer gekromd.
f	Dan moet FL naar beneden wijzen
	Dus B naar achteren. Zie figuur.

4a	Naar achteren. Zie figuur.

5a 	qUAK  = ½mv2 → UAK =           =                                       = 102 V = 0,10 kV.

b	A en T hebben dezelfde spanning (zijn beide geaard) → qU = 0
J.
c	Zie figuur.
Veldlijnen naar achteren.

6a	½mv2 = qU = 1,610-19100 = 1,610-17 J → 

b	Zie figuur.
Dus B papier uit.
C	Bovenste plaat wordt - → onderste plaat +.

7a	A = elektronenkanon. Produceert een bundel elektronen.
B = focusseerinrichting, - geladen. Zorgt dat de bundel als een punt op het scherm komt.
C = Y-platen
D = X-platen

E = fluorescentiescherm

8a	Plaat XX want de elektronen gaan naar boven.
b	Recht naar boven. Zowel in P als in Q.
c		Uk = 3,0 keV = 3,0l,610-19 = 4,810-19 J → ½mv =4,810-19.m = 9,10-31 kg → v = 
		3,2107 m/s
d		De horizontale afstand is 9,3 -1,5 = 7,8 cm = 0,078 m → t = x/v →
		t = 2,410-9 s = 2,4 ns
e	F1 moet naar beneden → rechterhandregel magnetische veldlijnen vlak van tekening uit.

9a	Van rechts naar links.
b	Van links naar rechts.
c	Elektronen gaan naar beneden. Zie figuur. Let op richting I.
d	Ionen dus ook! Let op richting I! Ionen zijn positief. Zie figuur.
e	Dan worden de snelheden groter → afbuiging minder.