

|  |
| --- |
| **BPV-opdracht 7 Zaaien** |

|  |
| --- |
| Inleverdatum: leerjaar 1; eind periode 4Naam student: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_BPV-bedrijf: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

|  |
| --- |
| De praktijkopleider heeft de opdracht gezien, besproken met de student en gaat akkoord met de gemaakte opdracht.Naam praktijkopleider: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Handtekening praktijkopleider: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| **BEOORDELING** **SCHOOL** |
| Voldoende / Onvoldoende | Beoordeeld door:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Opmerkingen |

**Opdracht**

Voer één van de onderstaande werkzaamheden uit:

1. Zaaien vanggewas
2. Onderzaai

Laat je praktijkopleider het bewijsstuk invullen en aftekenen.
Vul zelf in welk resultaat de opdrachtgever wilde zien en voeg een foto toe van de zaaicombinatie.

# Bewijsstuk Zaaien vanggewas

Naam student :

Leerjaar : 1

Plaats hier een foto van de zaaicombinatie

**Uit te voeren werkzaamheden:**

*­­­­Zelfstandig een zaaimachine afstellen*

*en daarmee een perceel zaaien*

|  |
| --- |
|  |
| **Welk resultaat wil de opdrachtgever zien? (o.a. kg zaaizaad per ha, routing, zaaidiepte)**...............................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………. |
|  *O= onvoldoende; M= matig; V= voldoende; G= goed.* | **O** | **M** | **V** | **G** |
| **Aanbouw:*** Zaaimachine aanbouwen en basis afstellen op het bedrijf
 |  |  |  |  |
| **Transport:*** Trekker en zaaimachine in transportstand zetten
* Veilig over de openbare weg transporteren
 |  |  |  |  |
| **Afdraaiproef:** zaai-inrichting juist instellen* Aflezen tabel
* Instelling hoeveelheid zaaizaad
* Instelling bodemklep
* Uitvoeren afdraaiproef
 |  |  |  |  |
| **Bediening:** zaaimachine afstellen op het perceel* Zaaidiepte
* Markeur afstelling of GPS
* Afstellen in de lengte (topstang)
* Afstelling na-eg
 |  |  |  |  |
| **Uitvoering:*** Juiste perceelsaanpak
* Juiste rijsnelheid
 |  |  |  |  |
| **Resultaat**: zaaien* Ligt er mooi vlak bij
* Goede aansluiting (alles gezaaid/uit-geren)
* Niet te veel overlap
 |  |  |  |  |
| **Schoon terug zetten:** zaaizaad eruit en schoon |  |  |  |  |
| **Algemeen oordeel:*** Zelfstandigheid een zaaimachine afstellen
* Zelfstandig een afdraaiproef uitvoeren
* Zelfstandig een perceel zaaien
 |  |  |  |  |

Beoordeeld door:

Naam praktijkopleider: Handtekening:

Bedrijf: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Bewijsstuk Onderzaai

Naam student :

Leerjaar : 1

Plaats hier een foto van de zaaicombinatie

**Uit te voeren werkzaamheden:**

*­­­­Zelfstandig een zaaimachine afstellen*

*en daarmee een perceel zaaien*

|  |
| --- |
|  |
| **Welk resultaat wil de opdrachtgever zien? (o.a. kg zaaizaad per ha, routing, zaaidiepte)**...............................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………… |
|  *O= onvoldoende; M= matig; V= voldoende; G= goed.* | **O** | **M** | **V** | **G** |
| **Aanbouw:*** Zaaimachine aanbouwen en basis afstellen op het bedrijf
 |  |  |  |  |
| **Transport:*** Trekker en zaaimachine in transportstand zetten
* Veilig over de openbare weg transporteren
 |  |  |  |  |
| **Afdraaiproef:** zaai-inrichting juist instellen* Aflezen tabel
* Instelling hoeveelheid zaaizaad
* Instelling bodemklep
* Uitvoeren afdraaiproef
 |  |  |  |  |
| **Bediening:** zaaimachine afstellen op het perceel* Zaaidiepte
* Afstellen in de lengte (topstang)
* Afstelling na-eg
 |  |  |  |  |
| **Uitvoering** * Juiste perceelsaanpak/niet onnodig planten beschadigen
* Juiste rijsnelheid
 |  |  |  |  |
| **Resultaat**: zaaien* Niets overgeslagen (alles gezaaid)
* Niet te veel overlap
 |  |  |  |  |
| **Schoon terug zetten:** zaaizaad eruit en schoon |  |  |  |  |
| **Algemeen oordeel:*** Zelfstandigheid een zaaimachine afstellen
* Zelfstandig een afdraaiproef uitvoeren
* Zelfstandig een perceel zaaien
 |  |  |  |  |

Beoordeeld door:

Naam praktijkopleider: Handtekening:

Bedrijf: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_